КОМИ РЕСПУБЛИКАСА «ЛУЗДОР» МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНЛŐН

«ГУРЬЁВЧИ» СИКТ
ОВМŐДЧŐМИНЛŐН 
АДМИНИСТРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГУРЬЕВКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПРИЛУЗСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ



ШУŐМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  «02»  июня  2022 года

№  30
    168164, Республика Коми, с. Гурьевка

О Правилах учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах сельского поселения «Гурьевка» муниципального района «Прилузский» Республики Коми и прилегающих к ним территориям
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения «Гурьевка» муниципального района «Прилузский» Республики Коми, администрация сельского поселения  «Гурьевка»  постановляет:
1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Гурьевка» муниципального района «Прилузский» Республики Коми согласно приложению 1.

2.  Администрации сельского поселения «Гурьевка», а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения необходимо:

2.1. ежегодно принимать исчерпывающие меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения;

2.2. составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества и технического состояния;


   2.3.  обеспечить подъезд к источникам наружного противопожарного снабжения для забора воды независимо от времени года;


   2.4. установить проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Гурьевка не реже двух раз в год, результаты которых оформлять актом.


   3. Утвердить форму акта проверки источников наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению 2.

       4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 


  5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в бюллетене «Информационный вестник Совета и Администрации сельского поселения «Гурьевка»». 

Глава сельского поселения «Гурьевка»  _________________       М.А.Яценко

Утверждено

Постановлением администрации

сельского поселения «Гурьевка» 

от  02 июня  2022 № 30 
(приложение 1) 

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах сельского поселения «Гурьевка» муниципального района «Прилузский» Республики Коми и прилегающих к ним территориям
                                      1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории сельского поселения «Гурьевка» муниципального района «Прилузский» Республики Коми (далее - сельское поселение «Гурьевка») и обязательны для исполнения всеми организациями-балансодержателями (далее-абоненты), имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение сельского поселения включает в себя: пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация сельского поселения «Гурьевка», а также абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства,

- реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний  периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. 
2.3.Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. 

2.4.Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.
2.5. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой и защищены от замерзания воды. К водоёмам  должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 
2.6. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. Руководители организаций, имеющие на учете источники противопожарного водоснабжения, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация сельского поселения «Гурьевка» совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением главы сельского поселения «Гурьевка» создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления  сельского поселения «Гурьевка», органа государственного пожарного надзора, представители организаций -балансодержателей источников противопожарного водоснабжения.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:



- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;



- причины сокращения количества водоисточников;



- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),



- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.  

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Администрация сельского поселения «Гурьевка», а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения 

в зимних условиях

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:



- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции;



- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

            - проверить доступность подъезда пожарной техники и забора воды. 
Приложение 2

к постановлению администрации 

сельского поселения «Гурьевка» 

от 23 мая 2022 №17 
АКТ

проверки пожарных водоемов

    "      " _  202__ г.                                                                                                      с. Гурьевка

    Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель  государственной противопожарной службы

(ФИО), с одной стороны, и глава сельского поселения «Гурьевка», с другой стороны, составили настоящий акт  о  том,  что (дата: число, месяц, год) нами был произведен совместный осмотр пожарных водоемов. 

 Осмотрены пожарные водоемы:

	N 
п/п
	Адрес
	Номера пожарных гидрантов

	1
	
	 

	2
	 
	 

	Проверяются  все  имеющиеся  в  районе  выезда  пожарной  части  пожарные
гидранты (водоемы)                                                       

	ИТОГО:    ПВ                                                               


    Обнаружены неисправности пожарных гидрантов (водоемов):

	N п/п
	Адрес
	Причина неисправности

	
	 
	 


    Акт составлен в _2__ экземплярах - по одному каждой стороне.

     Представитель государственной противопожарной службы:  __________подпись

    Представитель обслуживающей организации: __________подпись

     Глава сельского поселения «Гурьевка» ___________  подпись 
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